Zasady bezpieczeństwa produktu
Grill węglowy LANDMANN 11470 / 06100
EAN 4000810114702
Informacje o instrukcji montażu i obsługi
Przed pierwszym użyciem grilla uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję montażu i obsługi. Przestrzegaj zawartych w niej zasad bezpieczeństwa. Zachowaj ją na wypadek późniejszych pytań oraz dla innych użytkowników. Instrukcja jest integralną częścią urządzenia. Producent i importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji montażu i obsługi.
Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach zamkniętych/mieszkalnych, np. w budynkach, namiotach, przyczepach kempingowych, kamperach, łodziach. Grozi to śmiercią wskutek zatrucia tlenkiem węgla.
Sprawdź, czy zawartość opakowania jest kompletna i czy nie doszło do uszkodzeń w transporcie. Jeśli brakuje części lub doszło do uszkodzeń, skontaktuj się z obsługą klienta (zobacz ostatnią stronę).
Zdejmij z grilla ewentualne folie, naklejki i zabezpieczenia transportowe.
Używanie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenie zaprojektowano do grillowania potraw. Jest ono przeznaczone do użytku na zewnątrz.
Inne zastosowania urządzenia są niedopuszczalne. W szczególności dochodzi do następującego nieprawidłowego zastosowania:
Nie używaj grilla jako grzejnika.
Nie używaj grilla do podgrzewania materiałów i substancji innych niż produkty spożywcze.
Nigdy nie używaj grilla jako urządzenia w zabudowie.
Grill jest przeznaczony do użytku prywatnego – nie do zastosowań komercyjnych.
Używaj grilla wyłącznie w sposób zgodny z podanym celem i opisany w niniejszej instrukcji montażu i obsługi. Wszelkie inne sposoby jego użycia uważa się za niezgodne z przeznaczeniem.
Zasady bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE: Nie używaj w zamkniętych pomieszczeniach! Używaj wyłącznie na otwartej przestrzeni! Istnieje ryzyko zatrucia tlenkiem węgla.
INFORMACJA: Nie używaj grilla, jeśli jest zdeformowany lub uszkodzony – sprawdź jego stan przed każdym użyciem.
OSTRZEŻENIE! Bezwzględnie przestrzegaj krajowych i lokalnych przepisów regulujących wymagane pozwolenia, zasady użytkowania, zachowanie bezpiecznego odstępu itp.
Wybierz miejsce ustawienia grilla tak, aby żadne materiały lub substancje łatwopalne nie znajdowały się ani nie mogły się znaleźć w jego pobliżu. Nigdy nie ustawiaj grilla pod gałęziami drzew ani zadaszeniem! Minimalny odstęp od substancji łatwopalnych i innych powierzchni wynosi 3 m.
OSTRZEŻENIE! Używaj z dala od dzieci i zwierząt! Nigdy nie zostawiaj rozpalonego lub gorącego grilla bez nadzoru. Dopilnuj w szczególności, aby w pobliżu gorącego grilla nie znalazły się dzieci ani osoby, które nie są w stanie zauważyć potencjalnego niebezpieczeństwa lub właściwie na nie zareagować.
OSTRZEŻENIE! Do rozpalania i podtrzymywania ognia nie używaj spirytusu ani benzyny! Używaj wyłącznie rozpałek zgodnych z normą EN 1860-3! W przeciwnym razie może dojść do wybuchu i niekontrolowanego wzrostu temperatury.
Do grillowania używaj wyłącznie przeznaczonego do tego celu węgla drzewnego lub brykietu z węgla drzewnego (zgodnego z normą DIN EN 1860-2).
OSTRZEŻENIE! Grill nagrzewa się do bardzo wysokiej temperatury. Podczas obsługi grilla (przyrządzania potraw, regulacji nawiewu, używania komina do rozpalania grilla, dokładania materiału opałowego, obsługi termometru itd.) zawsze używaj rękawic do grilla. Także krótko po wygaśnięciu żaru dotykaj grilla wyłącznie w rękawicach, ponieważ jego powierzchnie jeszcze przez pewien czas będą gorące. Rękawice do grilla (chroniące przed zagrożeniami termicznymi) muszą być zgodne z normą DIN EN 407 (kategoria II).
Używaj akcesoriów do grillowania z długimi, odpornymi na wysoką temperaturę rękojeściami.
W razie pożaru: Zduś płomienie kocem gaśniczym lub odpowiednią gaśnicą.
Uwagi dotyczące montażu
Trzymaj folie i worki plastikowe z dala od małych dzieci i zwierząt! Istnieje niebezpieczeństwo zadławienia.
Na końcu niniejszej instrukcji montażu i obsługi znajdują się rysunki przedstawiające wszystkie etapy montażu. Postępuj zgodnie z nimi, ponieważ w razie nieprawidłowego montażu urządzenie nie jest bezpieczne.
Zadbaj o odpowiednią ilość miejsca na montaż; w razie potrzeby użyj podkładki, aby nie spowodować zadrapań grilla, jak i delikatnej powierzchni podłoża.
Wykonuj montaż na równym, poziomym podłożu, aby grill się nie przechylił.
Nie używaj siły.
Najpierw przykręć śruby ręcznie, a po zakończeniu danego etapu montażu dobrze je dokręć. W przeciwnym razie może dojść do niechcianych napięć.
Przykręć mocno każdą nakrętkę, a następnie dokręć ją o jedną czwartą obrotu. Nie dokręcaj zbyt mocno!
Kilka rad na początek
Czas smażenia ryby zależy od jej grubości i jakości, wieku zwierzęcia oraz temperatury w chwili rozpoczęcia grillowania. Dopóki urządzenie jest dla Ciebie nowe, radzimy od czasu do czasu sprawdzać stan grillowanych produktów.
Dzięki cienkiej warstwie oleju produkty bardziej równomiernie się zarumienią oraz nie będą przywierały do rusztu grilla.
Mięso wkładane na ruszt powinno mieć temperaturę pokojową, aby dobrze i równomiernie się usmażyło.
Jeśli stosujesz marynatę, sos lub glazurę o dużej zawartości cukru lub innych łatwopalnych składników, posmaruj mięso dopiero na 10–15 minut przed zakończeniem grillowania.
Użytkowanie
OSTRZEŻENIE! Ten grill rozgrzewa się do bardzo wysokiej temperatury; po rozpaleniu ognia nie wolno go przenosić!
Warunkiem używania grilla jest jego prawidłowe zamontowanie – zgodne z niniejszą instrukcją montażu i obsługi – oraz brak uszkodzeń. Nie używaj grilla bez oryginalnego stelaża.
Postaw grill na bezpiecznej, stabilnej, poziomej, równej i ogniotrwałej powierzchni. Nie może być ona wykonana ze szkła ani tworzywa sztucznego.
Maksymalna masa materiału opałowego, który można włożyć na raz do grilla, wynosi 1 kg.
Przed pierwszym grillowaniem rozpal materiał opałowy i odczekaj przynajmniej 30 minut, aby lakierowana powłoka się utwardziła.
Dopiero gdy materiał opałowy pokryje się warstwą popiołu, połóż produkty spożywcze na ruszcie.
Nagromadzone resztki produktów spożywczych i tłuszczów mogą doprowadzić do tak zwanego wyrzutu.
Nigdy nie polewaj gorącego grilla wodą – grozi to poparzeniem.
Część węgla drzewnego lub brykietu z węgla drzewnego rozłóż do misy na węgiel (3).
Zapal jedną lub dwie kostki rozpałki i połóż je na warstwie materiału opałowego. Odczekaj dwie do czterech minut.
Następnie ostrożnie dołóż (brykietu z) węgla drzewnego. Nie przekraczaj maksymalnej dopuszczalnej ilości.
Po ok. 15–20 minutach węgiel drzewny / brykiet z węgla drzewnego pokryje się warstwą białego popiołu. To optymalny moment, by rozpocząć grillowanie. Jeśli chcesz grillować bezpośrednio, odpowiednim metalowym przyrządem równomiernie rozłóż materiał opałowy.
Załóż ruszt grilla (1). Możesz przystąpić do grillowania.
Czyszczenie i przechowywanie
Przed opróżnieniem, wyczyszczeniem, przykryciem plandeką lub schowaniem urządzenia odczekaj, aż wszystkie części całkowicie ostygną.
Nie stosuj ostrych ani szorujących środków czyszczących. Grozi to uszkodzeniem powierzchni.
Nie wlewaj do urządzenia wody ani nie zostawiaj go przez dłuższy czas na deszczu.
Po ostygnięciu wszystkich części usuń popiół zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.
Ruszty emaliowane i chromowane czyść ciepłą wodą, płynem do mycia naczyń i gąbką.
Ruszty ze stali nierdzewnej czyść ciepłą wodą, płynem do mycia naczyń i gąbką lub nierdzewnym czyścikiem do mycia garnków.
Ruszty żeliwne czyść szczotką do czyszczenia rusztów grilla, a resztki, których nie da się usunąć, wypal na grillu. Po ostygnięciu rusztu wyszczotkuj go lub wytrzyj do czysta wilgotnym ręcznikiem papierowym.
Wyczyść grill szczotką lub wilgotną gąbką z dodatkiem płynu do mycia naczyń. W przypadku uporczywych zabrudzeń możesz użyć standardowego domowego środka do czyszczenia. Przestrzegaj zaleceń producenta danego środka.
Przed schowaniem produktu odczekaj, aż wszystkie części wyschną, lub wytrzyj je do sucha.
Przechowuj w suchym miejscu, chroń przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych.
Usuwanie zużytego sprzętu
Dbaj o czystość, gdy używasz grilla oraz gdy usuwasz pozostałości po spalonym opale. Odpady wyrzucaj tylko do przeznaczonych do tego pojemników z metalu lub materiałów niepalnych. Przestrzegaj lokalnych przepisów o usuwaniu odpadów.
Aby usunąć grill, rozłóż go na części i oddaj metale oraz tworzywa sztuczne do recyklingu.
Opakowanie usuń w sposób nieobciążający środowiska naturalnego, oddając je do punktu zbiórki surowców wtórnych.





